«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 117 233	руб.	Смета на сумму:	3 117 233	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул.Первомайский проспект-ул.Каширина	
	
Объект:	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул.Первомайский проспект-ул.Каширина	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул.Первомайский проспект-ул.Каширина	
Основание: Зак. спец. л.1-2	
	
Технико-экономический показатель:	238	м	
Расчетный показатель на единицу ТЭП:	4 065.815	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ  ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,18 МПа	
	
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
1.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (Д.160*14.6 ПЭ-80 ГАЗ SDR 11), 100 м газопровода	1.05	28 861.82	118.42	30 304	21	124	2.28	2.39	
			20.20	10.66			11	0.74	0.78	
	
2.	С507-0604 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 10 м	-10.71	2 816.00		-30 159					

3.	С507-0598 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м	10.71	1 317.00		14 105					

4.	Е24-02-030-04 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (Д.159*5), 100 м трубопровода	0.36	20 835.45	1 429.34	7 501	140	515	40.88	14.7	
			388.77	152.69			55	11.31	4.07	
	
5.	Е24-02-004-03 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм, 1 конец	28	5.04	3.89	141	32	109	0.12	3.36	
			1.15							
	
6.	Е24-02-002-04 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм (МУФТЫ ДИАМ.160), 1 соединение	19	521.78	90.24	9 914	657	1 715	3.12	59.3	
			34.60							
	
7.	Е24-02-001-07 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ Д.160), 1 соединение	8	45.54	28.46	365	137	228	1.54	12.3	
			17.08							
	
	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
8.	Е24-02-041-05 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм (Д.159*5), 100 м газопровода	0.9	14 340.14	3 369.93	12 906	350	3 033	41.85	37.7	
			388.79	291.67			263	20.73	18.7	
	
9.	С103-0170 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм, м	-90.9	100.27		-9 115					

10.	С103-0177 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, м	90.9	130.21		11 836					

11.	Е24-02-041-02 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 65 мм (Д.57*3.5), 100 м газопровода	0.06	5 487.72	1 943.82	330	12	117	21.43	1.29	
			194.37	171.62			10	12.12	0.73	
	
12.	Е24-02-041-03 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм (Д.89*3.5), 100 м газопровода	0.01	8 369.11	1 964.50	84	2	20	22.03	0.22	
			199.81	173.13			2	12.27	0.12	
	
13.	С103-0150 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	-1.01	59.00		-60					

14.	С103-0154 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.01	50.46		51					

	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	
	
15.	Е24-02-120-01 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.06	23.94	20.00	1		1	0.41	0.02	
			3.94	2.01				0.2	0.01	
	
16.	Е24-02-120-02 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.01	23.94	20.00				0.41		
			3.94	2.01				0.2		
	
17.	Е24-02-120-03 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода	2.31	35.96	30.00	83	14	69	0.62	1.43	
			5.96	3.02			7	0.3	0.69	
	
18.	Е24-02-121-01 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	85.97	28.14	86	30	28	3.12	3.12	
			30.01							
	
19.	Е24-02-121-03 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел	1	229.53	77.89	230	89	78	9.12	9.12	
			89.01							
	
20.	Е24-02-122-01 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.06	9.07	8.30				0.08		
			0.77	0.40				0.04		
	
21.	Е24-02-122-02 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.01	11.45	10.30				0.12		
			1.15	0.60				0.06		
	
22.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	2.31	15.99	14.45	37	4	33	0.16	0.37	
			1.54	0.80			2	0.08	0.18	
	
23.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
24.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (25%)-ПОЛИЭТИЛ, стык	7	133.21	127.72	932	38	894	0.57	3.99	
			5.49	4.75			33	0.44	3.08	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
25.	Е25-05-013-2; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	1	121.56	116.55	122	5	117	0.52	0.52	
			5.01	4.32			4	0.4	0.4	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
26.	Е25-05-013-5; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм, толщиной до 12 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	1	145.47	139.50	146	6	140	0.62	0.62	
			5.97	5.18			5	0.49	0.49	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
27.	Е25-05-013-1; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм, толщиной до 5,5 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	1	121.56	116.55	122	5	117	0.52	0.52	
			5.01	4.32			4	0.4	0.4	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
28.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	13	133.21	127.72	1 731	71	1 660	0.57	7.41	
			5.49	4.75			62	0.44	5.72	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ-СПУТНИКА (115 М)	
	
29.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2 (КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ  ЖИЛОЙ АВВГ СЕЧ. 2*4 ММ2), 100 м	1.15	95.03	27.33	109	18	31	1.68	1.93	
			15.79	9.41			11	0.01	0.01	
	
30.	С501-8283 
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.1173	2 469.05		290					

	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.150 Н=2 М (6 ШТ) ГИПРОНИИГАЗ Л.1	
	
31.	Е01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.066	2 184.00		144	144		280	18.5	
			2 184.00							
	
32.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0432	729.00		31	31		97.2	4.2	
			729.00							
	
33.	Е06-01-001-13 
Устройство фундаментов-столбов бетонных (БЕТОННЫЙ СТОЛБ ПОД СТОЙКУ ИЗ БЕТОНА В-7.5), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0228	65 675.35	1 781.03	1 497	116	41	598.26	13.6	
			5 103.16	250.44			6	18.62	0.42	
	
34.	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОПОР), 1 т конструкций	0.5145	1 259.04	299.41	647	374	154	80.22	41.3	
			727.60	1.49			1	0.11	0.06	
	
35.	С201-0687 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.5145	12 987.99		6 682					

36.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (М/К ОПОР), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14406	810.52	2.93	117	52		40.59	5.85	
			359.63	0.12				0.01		
	
	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.100 Н=0.6 М (1 ШТ) ГИПРОНИИГАЗ Л.1	
	
37.	Е01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.005	2 184.00		11	11		280	1.4	
			2 184.00							
	
38.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0031	729.00		2	2		97.2	0.3	
			729.00							
	
39.	Е06-01-001-13 
Устройство фундаментов-столбов бетонных (БЕТОННЫЙ СТОЛБ ПОД СТОЙКУ ИЗ БЕТОНА В-7.5), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0019	65 675.35	1 781.03	125	10	3	598.26	1.14	
			5 103.16	250.44				18.62	0.04	
	
40.	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОПОР), 1 т конструкций	0.02018	1 259.04	299.41	26	15	6	80.22	1.62	
			727.60	1.49				0.11		
	
41.	С201-0687 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.02018	12 987.99		262					

42.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (М/К ОПОР), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0056504	810.52	2.93	5	2		40.59	0.23	
			359.63	0.12				0.01		
	
	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ФУТЛЯРА Д.225*20.5 L=6 М (1 ШТ) ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ	
	
43.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д.225*20.5), 100 м газопровода	0.06	28 861.82	118.42	1 731	1	7	2.28	0.14	
			20.20	10.66			1	0.74	0.04	
	
44.	Е22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ), 100 м трубы, уложенной в футляр	0.06	2 064.06	42.38	125	52	3	89.7	5.38	
			862.91							
	
45.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	1	173.31	39.04	174	22	39	2.397	2.4	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
46.	Е24-02-004-04 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм (ФУТЛЯРА Д.225*20.5 ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ), 1 конец	1	6.60	5.06	7	2	5	0.16	0.16	
			1.54							
	
	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ФУТЛЯРА Д.225*20.5 L=1 М (3 ШТ) НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ	
	
47.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д.225*20.5), 100 м газопровода	0.03	28 861.82	118.42	867	1	4	2.28	0.07	
			20.20	10.66				0.74	0.02	
	
48.	Е22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ), 100 м трубы, уложенной в футляр	0.03	2 064.06	42.38	62	26	1	89.7	2.69	
			862.91							
	
49.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	3	173.31	39.04	520	65	117	2.397	7.19	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
50.	Е24-02-004-04 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм (ФУТЛЯРА Д.225*20.5 ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ), 1 конец	3	6.60	5.06	20	5	15	0.16	0.48	
			1.54							
	
	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ (1 ШТ) НА ТЕПЛОСЕТИ (2 ШТ) ПО СЕР. 5.905-25.05	
	
51.	Е24-02-081-01 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	3	242.99	54.72	728	43	164	1.54	4.62	
			14.48	3.38			10	0.25	0.75	
	
	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ Д.100 L=4М ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ (11 ШТ)	
	
52.	Е24-02-030-03 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм (ФУТЛЯР), 100 м трубопровода	0.44	11 616.19	1 034.46	5 111	115	455	28.46	12.5	
			261.26	115.16			51	8.53	3.75	
	
53.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	11	173.31	39.04	1 906	237	429	2.397	26.4	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
54.	Е22-05-003-01 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.44	1 741.63	40.64	766	357	18	84.4	37.1	
			811.93							
	
	ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМ.100 L=4М (3 ШТ)	
	
55.	Е22-01-001-01 
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм (ФУТЛЯР), 1 км трубопровода	0.012	28 325.53	536.20	340	40	6	362.52	4.35	
			3 327.93	24.77				2.08	0.02	
	
56.	Е09-03-039-04 
Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (УСТАНОВКА ХОМУТОВ ДЛЯ РАЗРЕЗАННОГО ФУТЛЯРА), 1 т конструкций	0.012	1 293.69	89.34	16	12	1	108.89	1.31	
			976.74	1.62				0.12		
	
57.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	12	9.60		115					

	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ	
	
58.	Е24-02-034-01 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ), 100 м газопровода	1.85	6 435.04		11 905	17		1.02	1.89	
			9.04							
	
59.	С507-0595 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 10 м	-18.87	630.00		-11 888					

60.	С507-3538 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	185	0.27		50					

	АРМАТУРА	
	
61.	Е16-05-001-05 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ГАЗОВЫХ ДИАМ.150), 1 шт.	3	312.15	15.29	937	183	46	6.72	20.2	
			60.95	0.54			2	0.04	0.12	
	
62.	С302-1359 
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм, шт.	3	2 378.05		7 134					

63.	Е16-02-007-06 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО ПРИВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СИ-150С), 1 соединение	3	241.66	13.25	725	73	40	2.45	7.35	
			24.30							
	
64.	С101-2577 
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм, т	-0.0093	13 560.00		- 126					

65.	С507-0988 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, шт.	-6	72.90		- 437					

66.	С507-3517 
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-150с, шт.	3	2 030.92		6 093					

67.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (ОТВОДЫ) - 13 ШТ, ПЕРЕХОД (1 ШТ), 1 т фасонных частей	0.0755	26 673.05	14 011.25	2 014	296	1 058	353.8	26.7	
			3 923.64	1 392.66			105	103.16	7.79	
	
68.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (ЗАГЛУШКИ Д.160), 1 отвод	1	507.64	72.74	508	34	73	3.04	3.04	
			33.71							
	
69.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-1	388.44		- 388					

70.	С507-2616 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	1	157.94		158					

71.	Е24-02-007-03 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм, 1 соединение	1	46.29	21.34	46	21	21	2	2	
			20.70							
	
72.	С507-0847 
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32, шт.	1	712.30		712					

73.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (НЕРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТ./СТАЛЬ Д.160/150), 1 отвод	2	507.64	72.74	1 014	67	145	3.04	6.08	
			33.71							
	
74.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-2	388.44		- 777					

75.	С507-0762 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	1 245.80		2 492					

76.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (ОТВОД ПОЛИЭТ. С ЗАКЛАДН. НАГРЕВ. Д.160), 1 отвод	3	507.64	72.74	1 523	101	218	3.04	9.12	
			33.71							
	
77.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-3	388.44		-1 165					

78.	С507-0822 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, шт.	3	1 315.40		3 946					

79.	Е24-02-090-02 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.80), 10 врезок	0.1	563.96	273.56	56	29	27	29.274	2.93	
			290.40							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
80.	Е24-02-090-02 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.80), 10 врезок	0.1	1 428.24	455.93	143	48	46	48.79	4.88	
			484.00							
	
81.	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.50), 10 врезок	0.1	386.40	185.11	39	20	19	20.292	2.03	
			201.29							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
82.	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.50), 10 врезок	0.1	900.93	308.51	91	34	31	33.82	3.38	
			335.49							
	
83.	Е24-02-090-06 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 200 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.200), 10 врезок	0.1	1 300.49	662.65	130	64	66	62.472	6.25	
			637.84							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
84.	С507-3002 
Шар резиновый запорный диаметром 200 мм, шт.	2	65.61		131					

85.	Е24-02-090-05 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 150 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.150), 10 врезок	0.1	2 956.11	841.80	295	80	84	78.48	7.85	
			801.28							
	
86.	С507-3014 
Шар резиновый запорный диаметром 150 мм, шт.	2	60.71		121					

87.	Е22-03-014-01 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.50 ММ), 1 фланец	1	65.91	33.49	65	4	33	0.37	0.37	
			4.10	3.38			3	0.25	0.25	
	
88.	Е22-03-014-06 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.200 ММ), 1 фланец	2	269.21	146.90	539	37	294	1.66	3.32	
			18.41	14.72			29	1.09	2.18	
	
89.	Е22-03-014-02 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.80), 1 фланец	2	90.81	46.89	182	12	94	0.53	1.06	
			5.88	4.73			9	0.35	0.7	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
	РОТОРОМ	
	
90.	Е01-01-005-02 
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.158	1 918.39	1 918.39	303		303			
				215.46			34	15.96	2.52	
	
91.	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (ТОЛЩ. 10 СМ ПОД ПОЛИЭТ. И СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД), 10 м3 основания	0.987	722.69	31.50	713	82	31	10.2	10.1	
			83.33	3.52			3	0.35	0.35	
	
92.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПЕСКОМ СУЩЕСТВ. КОЛОДЦЕВ), 1000 м3 грунта	0.008	544.53	544.53	4		4			
				119.75			1	8.87	0.07	
	
93.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8	55.26		442					

94.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА 20 СМ НАД ВЕРХОМ ПОЛИЭТ. И СТАЛЬНЫХ ТРУБ), 100 м3 грунта	0.3553	663.75		236	236		88.5	31.4	
			663.75							
	
95.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	35.53	55.26		1 963					

96.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА ВСЮ ГЛУБИНУ ТРАНШЕИ ПОД АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ), 100 м3 грунта	0.95	663.75		631	631		88.5	84.1	
			663.75							
	
97.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	95	55.26		5 250					

98.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной) <Т> (ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО), т	245.7	3.61	3.61	887		887			
				0.39			96	0.029	7.13	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
99.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	245.7	12.72	12.72	3 125		3 125			

100.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.1404	360.35	326.52	51	4	46	3.65	0.51	
			28.47	57.17			8	3.97	0.56	
	
101.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0176	544.53	544.53	10		10			
				119.75			2	8.87	0.16	
	
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ОБЩ. ДЛ. 119 М (142.8 М2)	
	
102.	Е27-03-008-02 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.4284	510.77	407.65	219	44	175	13.22	5.66	
			103.12	50.29			22	3.79	1.62	
	
103.	Е27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.1428	6 228.12	4 733.98	889	213	676	179.8	25.7	
			1 494.14	464.51			66	45.63	6.52	
	
104.	Е311-01-148-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т	108.528	2.99	2.99	324		324			
				0.32			35	0.024	2.6	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
105.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	108.528	12.72	12.72	1 380		1 380			

106.	Е27-04-007-03 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.1428	26 723.45	2 622.04	3 816	37	374	31.75	4.53	
			259.40	331.66			47	25.77	3.68	
	
107.	Е27-04-007-02 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.1428	30 371.60	4 069.92	4 337	43	581	36.63	5.23	
			299.27	493.63			70	38.93	5.56	
	
108.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (НИЖНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.1428	51 786.10	2 386.22	7 396	53	341	38.3	5.47	
			368.45	262.54			37	19.08	2.72	
	
109.	Е27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (ДО ТОЛЩ. 6 СМ), 1000 м2 покрытия	0.1428	24 467.36	12.40	3 494		2	0.36	0.05	
			3.48							
	Начисления: Н2= 4, Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4	
	
110.	Е27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	1.428	1 571.83	39.60	2 245		57			
				7.66			11	0.66	0.94	
	
111.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ВЕРХНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.1428	51 786.10	2 386.22	7 396	53	341	38.3	5.47	
			368.45	262.54			37	19.08	2.72	
	
	ПЕСОК УЧТЁН В ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ	

	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПРОТЯЖКА)	
	
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
112.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (Д.160*14.6 ПЭ-80 ГАЗ SDR 11), 100 м газопровода	1.06	28 861.82	118.42	30 594	21	126	2.28	2.42	
			20.20	10.66			11	0.74	0.78	
	
113.	С507-0604 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 10 м	-10.812	2 816.00		-30 447					

114.	С507-0598 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м	10.812	1 317.00		14 239					

115.	Е22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (ПРОТЯЖКА ПОЛИЭТИЛ. ГАЗОПРОВОДА Д.160 ММ В СУЩЕСТВ. ТРУБОПРОВОД Д.200), 100 м трубы, уложенной в футляр	1.06	2 064.06	42.38	2 188	915	45	89.7	95.1	
			862.91							
	
116.	Е24-02-030-04 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (Д.159*5), 100 м трубопровода	0.05	20 835.45	1 429.34	1 041	19	71	40.88	2.04	
			388.77	152.69			8	11.31	0.57	
	
117.	Е24-02-030-05 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (УСТАНОВКА КАТУШКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д.219*6 ДЛ.2 М)-2 ШТ, 100 м трубопровода	0.04	27 949.25	1 822.74	1 118	21	73	53.89	2.16	
			525.97	188.73			8	13.98	0.56	
	
118.	Е24-02-004-03 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм, 1 конец	14	5.04	3.89	70	16	54	0.12	1.68	
			1.15							
	
119.	Е24-02-002-04 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм (МУФТЫ ДИАМ.160), 1 соединение	11	521.78	90.24	5 740	381	993	3.12	34.3	
			34.60							
	
	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	
	
120.	Е24-02-120-03 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода	1.11	35.96	30.00	40	7	33	0.62	0.69	
			5.96	3.02			3	0.3	0.33	
	
121.	Е24-02-121-03 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел	1	229.53	77.89	230	89	78	9.12	9.12	
			89.01							
	
122.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	1.11	15.99	14.45	18	2	16	0.16	0.18	
			1.54	0.80			1	0.08	0.09	
	
123.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
124.	Е25-05-013-4; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 14 мм <Т> (25%) - ПОЛИЭТИЛ, стык	4	141.44	135.57	565	23	542	0.61	2.44	
			5.87	5.04			20	0.47	1.88	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
125.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	3	133.21	127.72	399	16	383	0.57	1.71	
			5.49	4.75			14	0.44	1.32	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
126.	Е25-05-013-2; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм <Т> (50%) - СТАЛЬН., стык	1	121.56	116.55	122	5	117	0.52	0.52	
			5.01	4.32			4	0.4	0.4	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
	ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМ.100 L=4М (1ШТ)	
	
127.	Е22-01-001-01 
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм (ФУТЛЯР), 1 км трубопровода	0.004	28 325.53	536.20	113	13	2	362.52	1.45	
			3 327.93	24.77				2.08	0.01	
	
128.	Е09-03-039-04 
Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (УСТАНОВКА ХОМУТОВ ДЛЯ РАЗРЕЗАННОГО ФУТЛЯРА), 1 т конструкций	0.004	1 293.69	89.34	5	4		108.89	0.44	
			976.74	1.62				0.12		
	
129.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	4	9.60		38					

	АРМАТУРА	
	
130.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (ОТВОДЫ) - 1 ШТ, 1 т фасонных частей	0.0061	26 673.05	14 011.25	162	24	85	353.8	2.16	
			3 923.64	1 392.66			8	103.16	0.63	
	
131.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (ЗАГЛУШКИ Д.160), 1 отвод	1	507.64	72.74	508	34	73	3.04	3.04	
			33.71							
	
132.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-1	388.44		- 388					

133.	С507-2616 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	1	157.94		158					

134.	Е24-02-007-03 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм, 1 соединение	1	46.29	21.34	46	21	21	2	2	
			20.70							
	
135.	С507-0847 
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32, шт.	1	712.30		712					

136.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (НЕРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТ./СТАЛЬ Д.160/150), 1 отвод	2	507.64	72.74	1 014	67	145	3.04	6.08	
			33.71							
	
137.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-2	388.44		- 777					

138.	С507-0762 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	1 245.80		2 492					

139.	Е24-02-090-06 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 200 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.168), 10 врезок	0.2	1 300.49	662.65	261	128	133	62.472	12.5	
			637.84							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
140.	Е24-02-090-05 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 150 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.150), 10 врезок	0.1	2 956.11	841.80	295	80	84	78.48	7.85	
			801.28							
	
141.	С507-3014 
Шар резиновый запорный диаметром 150 мм, шт.	2	60.71		121					

142.	Е22-03-014-03 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.100 ММ), 1 фланец	1	106.16	52.25	106	8	52	0.7	0.7	
			7.76	5.27			5	0.39	0.39	
	
143.	Е22-03-014-06 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.200 ММ), 1 фланец	4	269.21	146.90	1 078	74	588	1.66	6.64	
			18.41	14.72			59	1.09	4.36	
	
144.	Е22-03-014-02 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.80), 1 фланец	1	90.81	46.89	91	6	47	0.53	0.53	
			5.88	4.73			5	0.35	0.35	
	
145.	Е22-03-014-06 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.168), 1 фланец	4	269.21	146.90	1 078	74	588	1.66	6.64	
			18.41	14.72			59	1.09	4.36	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
	РОТОРОМ	
	
146.	Е01-01-005-02 
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.006	1 918.39	1 918.39	12		12			
				215.46			1	15.96	0.1	
	
147.	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (ТОЛЩ. 10 СМ ПОД СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД), 10 м3 основания	0.035	722.69	31.50	25	3	1	10.2	0.36	
			83.33	3.52				0.35	0.01	
	
148.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПЕСКОМ СУЩЕСТВ. КОЛОДЦЕВ), 1000 м3 грунта	0.008	544.53	544.53	4		4			
				119.75			1	8.87	0.07	
	
149.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8	55.26		442					

150.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА 20 СМ НАД ВЕРХОМ СТАЛЬНЫХ ТРУБ), 100 м3 грунта	0.0126	663.75		8	8		88.5	1.12	
			663.75							
	
151.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.26	55.26		70					

152.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной) <Т> (ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО), т	2.8175	3.61	3.61	10		10			
				0.39			1	0.029	0.08	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
153.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	2.8175	12.72	12.72	36		36			

154.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.00161	360.35	326.52	1		1	3.65	0.01	
			28.47	57.17				3.97	0.01	
	
155.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00474	544.53	544.53	3		3			
				119.75			1	8.87	0.04	
	
	ЭКСКАВАТОРОМ	
	
156.	Е01-01-014-02 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (ВХОДНОГО 4.5*2*2.6 М, ВЫХОДНОГО 6*3*2.6 М), 1000 м3 грунта	0.073	5 772.87	5 605.58	421	12	409	20.76	1.52	
			161.93	812.70			59	60.2	4.39	
	
157.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (ДОРАБОТКА), 100 м3 грунта	0.02	1 441.44		29	29		184.8	3.7	
			1 441.44							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
158.	Е01-02-067-05 
Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений	0.546	1 226.98	97.63	670	252	53	52	28.4	
			460.72							
	
159.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ПЕСКОМ), 1000 м3 грунта	0.066	544.53	544.53	36		36			
				119.75			8	8.87	0.59	
	
160.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ), 100 м3 грунта	0.04	663.75		27	27		88.5	3.54	
			663.75							
	
161.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	70	55.26		3 868					

162.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной), т	2	3.61	3.61	7		7			
				0.39			1	0.029	0.06	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
163.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	131.25	12.72	12.72	1 670		1 670			

164.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.075	360.35	326.52	26	2	24	3.65	0.27	
			28.47	57.17			4	3.97	0.3	
	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  Р=240 мм В.СТ.	
	
	ПЕРЕХОД МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	
	
165.	Е04-01-074-01 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 177.01	910.32	1 177	267	910	26.51	26.5	
			266.69	70.20			70	5.2	5.2	
	
166.	Е04-01-076-01 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.39	9 482.61	9 375.69	3 698	40	3 657	9.97	3.89	
			103.19	147.45			58	10.01	3.9	
	
167.	Е04-01-077-09 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (ДО 160), 100 м бурения скважины	0.39	40 280.87	38 928.63	15 709	328	15 182	83.71	32.6	
			842.12	961.85			375	71.78	28	
	
168.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (Д.160*14.6 ПЭ-80 SDR 11), 100 м газопровода	0.508	28 861.82	118.42	14 661	10	60	2.28	1.16	
			20.20	10.66			5	0.74	0.38	
	
169.	С507-0604 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 10 м	-5.1816	2 816.00		-14 591					

170.	С507-0598 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м	5.1816	1 317.00		6 824					

171.	Е24-02-001-07 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ Д.160), 1 соединение	4	45.54	28.46	182	68	114	1.54	6.16	
			17.08							
	
172.	Е24-02-120-03 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода	0.508	35.96	30.00	18	3	15	0.62	0.31	
			5.96	3.02			2	0.3	0.15	
	
173.	Е24-02-121-03 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел	1	229.53	77.89	230	89	78	9.12	9.12	
			89.01							
	
174.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	0.508	15.99	14.45	8	1	7	0.16	0.08	
			1.54	0.80				0.08	0.04	
	
175.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
176.	Ц39-02-006-11 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 194 мм, толщина стенки до 14 мм (ТРУБ Д.160), 1 стык	4	18.19	3.75	72	47	15	1.1	4.4	
			11.87							
	
177.	С109-0088 
Бентонит Premium Gel, кг	114.9	9.55		1 097					

178.	Е04-01-075-01 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	704.32	564.84	704	139	565	14.06	14.1	
			139.48	34.83			35	2.58	2.58	
	
179.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	0.508	15.99	14.45	8	1	7	0.16	0.08	
			1.54	0.80				0.08	0.04	
	
180.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
181.	Е01-01-014-02 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (ВЫХОДНОГО ПРИЯМКА 2*4.5*3.95 И ВХОДНОГО ПРИЯМКА 2*3*3.6), 1000 м3 грунта	0.06	5 772.87	5 605.58	346	10	336	20.76	1.25	
			161.93	812.70			49	60.2	3.61	
	
182.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (ДОРАБОТКА), 100 м3 грунта	0.02	1 441.44		29	29		184.8	3.7	
			1 441.44							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
183.	Е01-02-067-05 
Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений	0.5715	1 226.98	97.63	701	263	56	52	29.7	
			460.72							
	
184.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (ПЕСКОМ), 1000 м3 грунта	0.053	544.53	544.53	29		29			
				119.75			6	8.87	0.47	
	
185.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ), 100 м3 грунта	0.04	663.75		27	27		88.5	3.54	
			663.75							
	
186.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	57	55.26		3 150					

187.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной) <Т> (ЛИШНЕГО И УДАЛЁННОГО), т	4.9	3.61	3.61	18		18			
				0.39			2	0.029	0.14	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
	ПОГРУЗКА 60 М3 УЧТЕНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА	
	
188.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	109.9	12.72	12.72	1 398		1 398			

189.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0628	360.35	326.52	23	2	21	3.65	0.23	
			28.47	57.17			4	3.97	0.25	
	
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ВХОДНОГО ПРИЯМКА РАЗМ. 3*2 М	
	
190.	Е27-03-008-02 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.02625	510.77	407.65	14	3	11	13.22	0.35	
			103.12	50.29			1	3.79	0.1	
	
191.	Е27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.00875	6 228.12	4 733.98	54	13	41	179.8	1.57	
			1 494.14	464.51			4	45.63	0.4	
	
192.	Е311-01-148-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т	6.65	2.99	2.99	20		20			
				0.32			2	0.024	0.16	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
193.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	6.65	12.72	12.72	85		85			

194.	Е27-04-007-03 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.00875	26 723.45	2 622.04	234	2	23	31.75	0.28	
			259.40	331.66			3	25.77	0.23	
	
195.	Е27-04-007-02 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.00875	30 371.60	4 069.92	267	3	36	36.63	0.32	
			299.27	493.63			4	38.93	0.34	
	
196.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (НИЖНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.00875	51 786.10	2 386.22	453	3	21	38.3	0.34	
			368.45	262.54			2	19.08	0.17	
	
197.	Е27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (ДО ТОЛЩ. 6 СМ), 1000 м2 покрытия	0.00875	24 467.36	12.40	214			0.36		
			3.48							
	Начисления: Н2= 4, Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4	
	
198.	Е27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0875	1 571.83	39.60	137		3			
				7.66			1	0.66	0.06	
	
199.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ВЕРХНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.00875	51 786.10	2 386.22	453	3	21	38.3	0.34	
			368.45	262.54			2	19.08	0.17	
	
	ПЕСОК УЧТЁН В ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ	
	
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
200.	Е24-02-030-04 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (Д.159*5), 100 м трубопровода	0.18	20 835.45	1 429.34	3 750	70	257	40.88	7.36	
			388.77	152.69			27	11.31	2.04	
	
	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	
	
201.	Е24-02-120-03 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода	0.18	35.96	30.00	6	1	5	0.62	0.11	
			5.96	3.02			1	0.3	0.05	
	
202.	Е24-02-121-03 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел	1	229.53	77.89	230	89	78	9.12	9.12	
			89.01							
	
203.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	0.18	15.99	14.45	3		3	0.16	0.03	
			1.54	0.80				0.08	0.01	
	
204.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
205.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (6%) - ПОЛИЭТИЛ, стык	1	133.21	127.72	133	5	128	0.57	0.57	
			5.49	4.75			5	0.44	0.44	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
206.	Е25-05-013-5; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм, толщиной до 12 мм <Т> (10%) - СТАЛЬН., стык	1	145.47	139.50	146	6	140	0.62	0.62	
			5.97	5.18			5	0.49	0.49	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
207.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (10%) - СТАЛЬН., стык	1	133.21	127.72	133	5	128	0.57	0.57	
			5.49	4.75			5	0.44	0.44	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
	ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМ.100 L=4М (1 ШТ)	
	
208.	Е22-01-001-01 
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм (ФУТЛЯР), 1 км трубопровода	0.004	28 325.53	536.20	113	13	2	362.52	1.45	
			3 327.93	24.77				2.08	0.01	
	
209.	Е09-03-039-04 
Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (УСТАНОВКА ХОМУТОВ ДЛЯ РАЗРЕЗАННОГО ФУТЛЯРА), 1 т конструкций	0.004	1 293.69	89.34	5	4		108.89	0.44	
			976.74	1.62				0.12		
	
210.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	4	9.60		38					

	АРМАТУРА	
	
211.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (НЕРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТ./СТАЛЬ Д.160/150), 1 отвод	2	507.64	72.74	1 014	67	145	3.04	6.08	
			33.71							
	
212.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-2	388.44		- 777					

213.	С507-0762 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	1 245.80		2 492					

214.	Ц11-02-001-01 
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (МОНТАЖ SEBA MARKER 2500), 1 шт.	2	11.53		23	20		1.03	2.06	
			10.22							
	
	#ПРАЙС-ЛИСТ СД-СВЯЗЬДЕТАЛЬ НА 1 КВ.2012 Г.	
	
215.	С. 
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАРКЕРА SEBA MARKER 2500, ШТ	2	112.73		225					

	ЦЕНА 414.72 ЕВРО*40/30 ШТ/1.18/4.24*1.02=112.73	
	
216.	Е24-02-090-06 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 200 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.200), 10 врезок	0.1	1 300.49	662.65	130	64	66	62.472	6.25	
			637.84							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
217.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (ОТВОДЫ - 4 ШТ), 1 т фасонных частей	0.0194	26 673.05	14 011.25	518	76	272	353.8	6.86	
			3 923.64	1 392.66			27	103.16	2	
	
218.	Е24-02-090-05 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 150 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.150), 10 врезок	0.2	2 956.11	841.80	591	160	168	78.48	15.7	
			801.28							
	
219.	С507-3014 
Шар резиновый запорный диаметром 150 мм, шт.	4	60.71		243					

220.	Е22-03-014-06 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.200 ММ), 1 фланец	2	269.21	146.90	539	37	294	1.66	3.32	
			18.41	14.72			29	1.09	2.18	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
	РОТОРОМ	
	
221.	Е01-01-005-02 
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.022	1 918.39	1 918.39	42		42			
				215.46			5	15.96	0.35	
	
222.	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (ТОЛЩ. 10 СМ ПОД СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД), 10 м3 основания	0.126	722.69	31.50	91	10	4	10.2	1.29	
			83.33	3.52				0.35	0.04	
	
223.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА 20 СМ НАД ВЕРХОМ СТАЛЬН. ТРУБ), 100 м3 грунта	0.0454	663.75		30	30		88.5	4.02	
			663.75							
	
224.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.54	55.26		251					

225.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной) <Т> (ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО), т	10.15	3.61	3.61	37		37			
				0.39			4	0.029	0.29	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
226.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	10.15	12.72	12.72	129		129			

227.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0058	360.35	326.52	2		2	3.65	0.02	
			28.47	57.17				3.97	0.02	
	
228.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0162	544.53	544.53	9		9			
				119.75			2	8.87	0.14	
	
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
229.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (Д.160*14.6 ПЭ-80 ГАЗ SDR 11), 100 м газопровода	1.05	28 861.82	118.42	30 304	21	124	2.28	2.39	
			20.20	10.66			11	0.74	0.78	
	
230.	С507-0604 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 10 м	-10.71	2 816.00		-30 159					

231.	С507-0598 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м	10.71	1 317.00		14 105					

232.	Е24-02-030-04 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (Д.159*5), 100 м трубопровода	0.45	20 835.45	1 429.34	9 376	175	643	40.88	18.4	
			388.77	152.69			69	11.31	5.09	
	
233.	Е24-02-004-03 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм, 1 конец	28	5.04	3.89	141	32	109	0.12	3.36	
			1.15							
	
234.	Е24-02-002-04 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм (МУФТЫ ДИАМ.160), 1 соединение	19	521.78	90.24	9 914	657	1 715	3.12	59.3	
			34.60							
	
235.	Е24-02-001-07 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ Д.160), 1 соединение	8	45.54	28.46	365	137	228	1.54	12.3	
			17.08							
	
	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	
	
236.	Е24-02-041-05 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм (Д.159*5), 100 м газопровода	1.535	14 340.14	3 369.93	22 012	597	5 173	41.85	64.2	
			388.79	291.67			448	20.73	31.8	
	
237.	С103-0170 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм, м	-155.035	100.27		-15 545					

238.	С103-0177 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, м	155.035	130.21		20 187					

239.	Е16-02-005-07 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (Д.159*5), 100 м трубопровода	0.245	14 391.07	255.29	3 526	269	63	115.44	28.3	
			1 097.83	8.78			2	0.65	0.16	
	
240.	Е16-02-005-02 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Д.57*3.5), 100 м трубопровода	0.46	4 647.79	116.17	2 137	273	53	60.83	28	
			593.70	2.57			1	0.19	0.09	
	
241.	Е16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (Д.25*2), 100 м трубопровода	0.06	3 745.37	116.17	225	36	7	60.83	3.65	
			593.70	2.57				0.19	0.01	
	
242.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (КРЕПЛЕНИЯ), кг	49.605	11.99		595					

243.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3038	529.40	18.86	161	34	6	10.62	3.23	
			113.10	0.20				0.02	0.01	
	Начисления: Н2= 2, Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2	
	
244.	Е15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ Д.57, Д.25), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1274	1 080.48	2.93	137	80		71.06	9.05	
			629.59	0.12				0.01		
	
245.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ Д.159), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1764	810.52	2.93	143	63	1	40.59	7.16	
			359.63	0.12				0.01		
	
	ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	
	
246.	Е24-02-120-01 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.52	23.94	20.00	12	2	10	0.41	0.21	
			3.94	2.01			1	0.2	0.1	
	
247.	Е24-02-120-03 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм, 100 м трубопровода	3.28	35.96	30.00	118	20	98	0.62	2.03	
			5.96	3.02			10	0.3	0.98	
	
248.	Е24-02-121-01 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	85.97	28.14	86	30	28	3.12	3.12	
			30.01							
	
249.	Е24-02-121-03 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел	1	229.53	77.89	230	89	78	9.12	9.12	
			89.01							
	
250.	Е24-02-122-01 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.52	9.07	8.30	4		4	0.08	0.04	
			0.77	0.40				0.04	0.02	
	
251.	Е24-02-122-03 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм, 100 м газопровода	3.28	15.99	14.45	52	5	47	0.16	0.52	
			1.54	0.80			3	0.08	0.26	
	
252.	Е24-02-124-01 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 436.55	1 301.87	1 437	135	1 302	14	14	
			134.68	70.42			70	7	7	
	
253.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (6%)-ПОЛИЭТИЛ, стык	7	133.21	127.72	932	38	894	0.57	3.99	
			5.49	4.75			33	0.44	3.08	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
254.	Е25-05-013-2; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм <Т> (10%) - СТАЛЬН., стык	1	121.56	116.55	122	5	117	0.52	0.52	
			5.01	4.32			4	0.4	0.4	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
255.	Е25-05-013-5; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм, толщиной до 12 мм <Т> (10%) - СТАЛЬН., стык	1	145.47	139.50	146	6	140	0.62	0.62	
			5.97	5.18			5	0.49	0.49	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
256.	Е25-05-013-3; 
Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм <Т> (10%) - СТАЛЬН., стык	13	133.21	127.72	1 731	71	1 660	0.57	7.41	
			5.49	4.75			62	0.44	5.72	
	Добавл.ресурсы:  З000-1004-0;;  З1000-0001;  Х04-1900;;  Х15-0802;;  З1000-0021;:[  ];  З1000-0022;:[  ];  С101-9703;:[  ]	
	
	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ-СПУТНИКА (115 М)	
	
257.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2 (КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ  ЖИЛОЙ АВВГ СЕЧ. 2*4 ММ2), 100 м	1.15	95.03	27.33	109	18	31	1.68	1.93	
			15.79	9.41			11	0.01	0.01	
	
258.	С501-8283 
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.1173	2 469.05		290					

	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.100 Н=0.35 М (1 ШТ) ГИПРОНИИГАЗ Л.1	
	
259.	Е01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.005	2 184.00		11	11		280	1.4	
			2 184.00							
	
260.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0031	729.00		2	2		97.2	0.3	
			729.00							
	
261.	Е06-01-001-13 
Устройство фундаментов-столбов бетонных (БЕТОННЫЙ СТОЛБ ПОД СТОЙКУ ИЗ БЕТОНА В-7.5), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0019	65 675.35	1 781.03	125	10	3	598.26	1.14	
			5 103.16	250.44				18.62	0.04	
	
262.	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОПОР), 1 т конструкций	0.01699	1 259.04	299.41	21	12	5	80.22	1.36	
			727.60	1.49				0.11		
	
263.	С201-0687 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.01699	12 987.99		221					

264.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (М/К ОПОР), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0047572	810.52	2.93	4	2		40.59	0.19	
			359.63	0.12				0.01		
	
	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.150 Н=2 М (6 ШТ) ГИПРОНИИГАЗ Л.1	
	
265.	Е01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.066	2 184.00		144	144		280	18.5	
			2 184.00							
	
266.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0432	729.00		31	31		97.2	4.2	
			729.00							
	
267.	Е06-01-001-13 
Устройство фундаментов-столбов бетонных (БЕТОННЫЙ СТОЛБ ПОД СТОЙКУ ИЗ БЕТОНА В-7.5), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0228	65 675.35	1 781.03	1 497	116	41	598.26	13.6	
			5 103.16	250.44			6	18.62	0.42	
	
268.	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОПОР), 1 т конструкций	0.5145	1 259.04	299.41	647	374	154	80.22	41.3	
			727.60	1.49			1	0.11	0.06	
	
269.	С201-0687 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.5145	12 987.99		6 682					

270.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (М/К ОПОР), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14406	810.52	2.93	117	52		40.59	5.85	
			359.63	0.12				0.01		
	
	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д.200 Н=4.5 М (6 ШТ) ГИПРОНИИГАЗ Л.1	
	
271.	Е01-02-058-02 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.066	2 184.00		144	144		280	18.5	
			2 184.00							
	
272.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0432	729.00		31	31		97.2	4.2	
			729.00							
	
273.	Е06-01-001-13 
Устройство фундаментов-столбов бетонных (БЕТОННЫЙ СТОЛБ ПОД СТОЙКУ ИЗ БЕТОНА В-7.5), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0228	65 675.35	1 781.03	1 497	116	41	598.26	13.6	
			5 103.16	250.44			6	18.62	0.42	
	
274.	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОПОР), 1 т конструкций	1.19028	1 259.04	299.41	1 498	866	356	80.22	95.5	
			727.60	1.49			2	0.11	0.13	
	
275.	С201-0687 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	1.19028	12 987.99		15 459					

276.	Е15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (М/К ОПОР), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3332784	810.52	2.93	270	120	1	40.59	13.5	
			359.63	0.12				0.01		
	
	УСТАНОВКА ПОД КОВЕР КРАНА СТАЛЬНОГО ШАРОВОГО ДИАМ.150 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (1 ШТ) ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	
	
	#ПРИМ.	
	
277.	Е24-02-081-01 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (УСТАНОВКА УЗЛА С КОВЕРОМ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.150), 1 установка	1	242.99	54.72	243	14	55	1.54	1.54	
			14.48	3.38			3	0.25	0.25	
	
278.	С301-3281 
Трубка контрольная, компл.	-1	95.00		-95					

279.	Е24-02-050-02 
Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм (УСТАНОВКА КРАНА СТАЛЬНОГО ШАРОВОГО Д.150), 1 узел газового крана	1	694.69	152.32	695	49	152	5.08	5.08	
			48.87	12.83			13	0.95	0.95	
	
280.	С302-3232 
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм, шт.	-1	485.91		- 486					

281.	С302-1359 
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм, шт.	1	2 378.05		2 378					

282.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ЗАСЫПКА ПЕСКОМ), 100 м3 грунта	0.0315	663.75		21	21		88.5	2.79	
			663.75							
	
283.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.15	55.26		174					

	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ФУТЛЯРА Д.225*20.5 L=6 М (1 ШТ) ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ	
	
284.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д.225*20.5), 100 м газопровода	0.06	28 861.82	118.42	1 731	1	7	2.28	0.14	
			20.20	10.66			1	0.74	0.04	
	
285.	Е22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.06	2 064.06	42.38	125	52	3	89.7	5.38	
			862.91							
	
286.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	1	173.31	39.04	174	22	39	2.397	2.4	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
287.	Е24-02-004-04 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм (ФУТЛЯРА Д.225*20.5 ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ), 1 конец	1	6.60	5.06	7	2	5	0.16	0.16	
			1.54							
	
	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ФУТЛЯРА Д.225*20.5 L=1 М (4 ШТ) НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ	
	
288.	Е24-02-034-02 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д.225*20.5), 100 м газопровода	0.04	28 861.82	118.42	1 155	1	5	2.28	0.09	
			20.20	10.66				0.74	0.03	
	
289.	Е22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.04	2 064.06	42.38	83	35	2	89.7	3.59	
			862.91							
	
290.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	4	173.31	39.04	693	86	156	2.397	9.59	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
291.	Е24-02-004-04 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм (ФУТЛЯРА Д.225*20.5 ИЗ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ), 1 конец	4	6.60	5.06	26	6	20	0.16	0.64	
			1.54							
	
	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ (1 ШТ) НА ТЕПЛОСЕТИ (2 ШТ) ПО СЕР. 5.905-25.05	
	
292.	Е24-02-081-01 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	3	242.99	54.72	728	43	164	1.54	4.62	
			14.48	3.38			10	0.25	0.75	
	
	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ Д.100 L=4М ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ (1 ШТ)	
	
293.	Е24-02-030-03 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм (ФУТЛЯР), 100 м трубопровода	0.04	11 616.19	1 034.46	464	10	41	28.46	1.14	
			261.26	115.16			5	8.53	0.34	
	
294.	Е22-05-004-01 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм, 1 футляр	1	173.31	39.04	174	22	39	2.397	2.4	
			21.50							
	Начисления: Н2= 0.3, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
295.	Е22-05-003-01 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.04	1 741.63	40.64	70	32	2	84.4	3.38	
			811.93							
	
	ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМ.100 L=4М (1 ШТ)	
	
296.	Е22-01-001-01 
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм (ФУТЛЯР), 1 км трубопровода	0.004	28 325.53	536.20	113	13	2	362.52	1.45	
			3 327.93	24.77				2.08	0.01	
	
297.	Е09-03-039-04 
Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (УСТАНОВКА ХОМУТОВ ДЛЯ РАЗРЕЗАННОГО ФУТЛЯРА), 1 т конструкций	0.004	1 293.69	89.34	5	4		108.89	0.44	
			976.74	1.62				0.12		
	
298.	С201-0856 
Хомуты стальные, кг	4	9.60		38					

	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ	
	
299.	Е24-02-034-01 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ), 100 м газопровода	1.85	6 435.04		11 905	17		1.02	1.89	
			9.04							
	
300.	С507-0595 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 10 м	-18.87	630.00		-11 888					

301.	С507-3538 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	185	0.27		50					

	АРМАТУРА	
	
302.	Е16-05-001-05 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ГАЗОВЫХ ДИАМ.150), 1 шт.	4	312.15	15.29	1 249	244	61	6.72	26.9	
			60.95	0.54			2	0.04	0.16	
	
303.	С302-1359 
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм, шт.	4	2 378.05		9 512					

304.	Е16-02-007-06 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО ПРИВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СИ-150С), 1 соединение	4	241.66	13.25	966	97	53	2.45	9.8	
			24.30							
	
305.	С101-2577 
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм, т	-0.0124	13 560.00		- 168					

306.	С507-0988 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, шт.	-8	72.90		- 583					

307.	С507-3517 
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-150с, шт.	4	2 030.92		8 124					

308.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (ОТВОДЫ) - 15 ШТ, ПЕРЕХОД (2 ШТ), 1 т фасонных частей	0.0954	26 673.05	14 011.25	2 545	374	1 337	353.8	33.8	
			3 923.64	1 392.66			133	103.16	9.84	
	
309.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (ЗАГЛУШКИ Д.160), 1 отвод	1	507.64	72.74	508	34	73	3.04	3.04	
			33.71							
	
310.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-1	388.44		- 388					

311.	С507-2616 
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	1	157.94		158					

312.	Е24-02-007-03 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм, 1 соединение	1	46.29	21.34	46	21	21	2	2	
			20.70							
	
313.	С507-0847 
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32, шт.	1	712.30		712					

314.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (НЕРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТ./СТАЛЬ Д.160/150), 1 отвод	2	507.64	72.74	1 014	67	145	3.04	6.08	
			33.71							
	
315.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-2	388.44		- 777					

316.	С507-0762 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	1 245.80		2 492					

317.	Е24-02-005-04 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (ОТВОД ПОЛИЭТ. С ЗАКЛАДН. НАГРЕВ. Д.160), 1 отвод	3	507.64	72.74	1 523	101	218	3.04	9.12	
			33.71							
	
318.	С507-2627 
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, шт.	-3	388.44		-1 165					

319.	С507-0822 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, шт.	3	1 315.40		3 946					

320.	Е24-02-090-03 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.100), 10 врезок	0.2	649.71	321.53	130	66	64	32.622	6.52	
			328.18							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
321.	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.50, Д.40, Д.20), 10 врезок	0.6	386.40	185.11	232	121	111	20.292	12.2	
			201.29							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
322.	Е24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.50, Д.40, Д.20), 10 врезок	0.6	900.93	308.51	540	201	185	33.82	20.3	
			335.49							
	
323.	Е24-02-090-06 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 200 мм (ОТРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА Д.200), 10 врезок	0.1	1 300.49	662.65	130	64	66	62.472	6.25	
			637.84							
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6	
	
324.	Е24-02-090-05 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 150 мм (ВРЕЗКА ТОРЦЕВАЯ Д.150), 10 врезок	0.2	2 956.11	841.80	591	160	168	78.48	15.7	
			801.28							
	
325.	С507-3014 
Шар резиновый запорный диаметром 150 мм, шт.	4	60.71		243					

326.	Е22-03-014-01 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.50 ММ), 1 фланец	1	65.91	33.49	65	4	33	0.37	0.37	
			4.10	3.38			3	0.25	0.25	
	
327.	Е22-03-014-06 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.200 ММ), 1 фланец	2	269.21	146.90	539	37	294	1.66	3.32	
			18.41	14.72			29	1.09	2.18	
	
328.	Е22-03-014-03 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.100), 1 фланец	2	106.16	52.25	213	16	105	0.7	1.4	
			7.76	5.27			11	0.39	0.78	
	
329.	Е22-03-014-05 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНОЙ Д.150), 1 фланец	2	166.13	77.23	332	23	154	1.04	2.08	
			11.53	7.70			15	0.57	1.14	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
	ВРУЧНУЮ	
	
330.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.03	1 201.20		36	36		154	4.62	
			1 201.20							
	
	РОТОРОМ	
	
331.	Е01-01-005-02 
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.189	1 918.39	1 918.39	363		363			
				215.46			41	15.96	3.02	
	
332.	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (ТОЛЩ. 10 СМ ПОД ПОЛИЭТ. И СТАЛЬН. ТРУБОПРОВОД), 10 м3 основания	1.05	722.69	31.50	758	87	33	10.2	10.7	
			83.33	3.52			4	0.35	0.37	
	
333.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА 20 СМ НАД ВЕРХОМ ПОЛИЭТ. И СТАЛЬН. ТРУБ), 100 м3 грунта	0.378	663.75		251	251		88.5	33.5	
			663.75							
	
334.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	37.8	55.26		2 089					

335.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ПЕСКОМ НА ВСЮ ГЛУБИНУ ТРАНШЕИ ПОД АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ), 100 м3 грунта	1.318	663.75		875	875		88.5	117	
			663.75							
	
336.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	131.8	55.26		7 283					

337.	Е311-01-144-1; 
Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной) (ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО), т	320.6875	3.61	3.61	1 158		1 158			
				0.39			125	0.029	9.3	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
338.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	320.6875	12.72	12.72	4 079		4 079			

339.	Е01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.18325	360.35	326.52	66	5	60	3.65	0.67	
			28.47	57.17			10	3.97	0.73	
	
340.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00575	544.53	544.53	3		3			
				119.75			1	8.87	0.05	
	
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ LОБЩ.=140.5 М (ПЛОЩ. 168.6 М2)	
	
341.	Е27-03-008-02 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.5058	510.77	407.65	258	52	206	13.22	6.69	
			103.12	50.29			25	3.79	1.92	
	
342.	Е27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.1686	6 228.12	4 733.98	1 050	252	798	179.8	30.3	
			1 494.14	464.51			78	45.63	7.69	
	
343.	Е311-01-148-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т	128.136	2.99	2.99	383		383			
				0.32			41	0.024	3.08	
	Добавл.ресурсы:  З1000-0001;  Х06-0248-Ф;	
	
344.	Х403-1-10; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т	128.136	12.72	12.72	1 630		1 630			

345.	Е27-04-007-03 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.1686	26 723.45	2 622.04	4 506	44	442	31.75	5.35	
			259.40	331.66			56	25.77	4.34	
	
346.	Е27-04-007-02 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.1686	30 371.60	4 069.92	5 120	50	686	36.63	6.18	
			299.27	493.63			83	38.93	6.56	
	
347.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (НИЖНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.1686	51 786.10	2 386.22	8 731	62	402	38.3	6.46	
			368.45	262.54			44	19.08	3.22	
	
348.	Е27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (ДО ТОЛЩ. 6 СМ), 1000 м2 покрытия	0.1686	24 467.36	12.40	4 126	1	2	0.36	0.06	
			3.48							
	Начисления: Н2= 4, Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4	
	
349.	Е27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	1.686	1 571.83	39.60	2 650		67			
				7.66			13	0.66	1.11	
	
350.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ВЕРХНИЙ СЛОЙ), 1000 м2 покрытия	0.1686	51 786.10	2 386.22	8 731	62	402	38.3	6.46	
			368.45	262.54			44	19.08	3.22	
	
	ПЕСОК УЧТЁН В ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				437 435	19 607	86 838		2107	
							4 056		319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 29, 257; %=80 - по стр. 176, 214)				110					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 29, 257; %=60 - по стр. 176, 214)				78					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 093					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				350 101	17 839	86 085		1913	
							4 030		318	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				25 785					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 4-8, 11, 12, 17-19, 22, 23, 43-55, 58, 67, 68, 71, 73, 76, 79-83, 85, 87-89, 91, 112, 115-123, 127, 130, 131, 134, 136, 139, 140, 142-145, 147, 168, 171-175, 179, 180, 200-202, 204, 208, 211, 216-218, 220, 222, 229, 232-236, 246-249, 251, 252, 277, 279, 284-296, 299, 308, 309, 312, 314, 317, 320-324, 326-329, 332; %=120 - по стр. 24-28, 124-126, 205-207, 253-256; %=80 - по стр. 31, 32, 37, 38, 94, 96, 150, 157, 158, 160, 182, 183, 185, 223, 259, 260, 265, 266, 271, 272, 282, 330, 333, 335; %=105 - по стр. 33, 36, 39, 42, 244, 245, 261, 264, 267, 270, 273, 276; %=128 - по стр. 61, 63, 239-241, 302, 304; %=95 - по стр. 90, 92, 100, 101, 146, 148, 155, 156, 159, 164, 181, 184, 189, 221, 228, 331, 339, 340; %=100 - по стр. 98, 104, 152, 162, 187, 192, 225, 337, 343; %=142 - по стр. 102, 103, 106-108, 110, 111, 190, 191, 194-196, 198, 199, 341, 342, 345-350; %=112 - по стр. 165-167, 178; %=90 - по стр. 243)				26 302					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 1, 4-8, 11, 12, 17-19, 22, 23, 43-55, 58, 67, 68, 71, 73, 76, 79-83, 85, 87-89, 91, 112, 115-123, 127, 130, 131, 134, 136, 139, 140, 142-145, 147, 168, 171-175, 179, 180, 200-202, 204, 208, 211, 216-218, 220, 222, 229, 232-236, 246-249, 251, 252, 277, 279, 284-296, 299, 308, 309, 312, 314, 317, 320-324, 326-329, 332; %=60 - по стр. 24-28, 98, 104, 124-126, 152, 162, 187, 192, 205-207, 225, 253-256, 337, 343; %=45 - по стр. 31, 32, 37, 38, 94, 96, 150, 157, 158, 160, 182, 183, 185, 223, 259, 260, 265, 266, 271, 272, 282, 330, 333, 335; %=65 - по стр. 33, 39, 261, 267, 273; %=55 - по стр. 36, 42, 244, 245, 264, 270, 276; %=83 - по стр. 61, 63, 239-241, 302, 304; %=50 - по стр. 90, 92, 100, 101, 146, 148, 155, 156, 159, 164, 181, 184, 189, 221, 228, 331, 339, 340; %=95 - по стр. 102, 103, 106-108, 110, 111, 190, 191, 194-196, 198, 199, 341, 342, 345-350; %=51 - по стр. 165-167, 178; %=70 - по стр. 243)				16 984					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				393 387					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				32 405	1 665	676		184	
							4		0.25	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 34, 40, 56, 128, 209, 262, 268, 274, 297)				1 505					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 34, 40, 56, 128, 209, 262, 268, 274, 297)				1 418					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				35 328					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				19 024					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				19 024					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				27 917					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18 480					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ 				483 832					
	Расчетная стоимость	5.46			2 641 723					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 641 723					
	НДС	18			475 510					
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ				3 117 233					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)