Приложение № 1.1.
к Техническому заданию документации открытого запроса предложений
№ 61-АХО-08/2012
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на устройство кровли из ПВХ мембраны здания АБК по ул. Зубковой, 4-Б	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (демонтаж отслоившегося покрытия), 100 м2 покрытия	3.57	153.59	41.43	548	400	148	14.38	51.34	
					112.16							
	
2.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1-ый слой , толщиной 50 мм, 1 м3 изоляции	17.85	184.66	71.63	3 297	2 018	1 279	12.167	217.18	
			113.03							
	Объем: 357*0.05									
	
3.	С104-0312 
Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС толщиной 50 мм, м3	18.21	1 120.55		20 405					

4.	Е09-05-003-01 
Крепление утеплителя, 100 шт. болтов	10.5	127.40	3.28	1 337	1 303	34	13.685	143.69	
			124.12							
	
5.	С101-4476 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм (Телескопический крепеж), шт.	1050	7.88		8 274					

6.	Е12-01-028-02 
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию бетонному со сваркой стыков, 100 м2 кровли	3.57	5 245.19	14.50	18 726	194	52	6.13	21.88	
			54.30	0.51			2	0.038	0.13	
	
7.	С101-4476 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм (Телескопический крепеж), шт.	1050	7.88		8 274					

8.	Е12-01-029-01 
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.62	7 269.71	89.61	4 508	251	56	45.16	28	
			405.09	3.89			2	0.288	0.18	
	
9.	С поставщика. 
Оцинкованный парапетный фартук, м2	15.6	98.60		1 538					

10.	Е12-01-010-01 
Монтаж нащельников из оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.178	1 135.25	29.23	202	197	5	129.663	23.08	
			1 106.02	3.38			1	0.25	0.04	
	
11.	С поставщика. 
Нащельник из оцинкованной стали, м2	17.8	98.60		1 755					
										
	Поправки: М: =510/1.18/4.48*1.022	
	
12.	Е12-01-009-01 
Устройство окончаний примыканий, 100 м желобов	1.05	1 201.54	370.19	1 262	873	389	97.463	102.34	
			831.36	35.61			37	2.638	2.77	
	
13.	С поставщика. 
ПВХ металл, м2	6.5	338.32		2 199					
										
	Поправки: М: =1750/1.18/4.48*1.022	
	
14.	С101-2388 
Герметик пенополиуретановый, шт.	6	72.80		437					

15.	Е09-03-050-01 
Монтаж краевой рейки алюминиевой, 100 м плинтуса	0.63	201.46	28.11	127	86	18	14.72	9.27	
			136.75							
	
16.	С206-1341 
Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм, м	63	6.63		418					

17.	Е311-01-146-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	1.21	32.64	28.49	39	5	34	0.578	0.7	
			4.15							
	
18.	Х403-1-14; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	1.21	17.04	17.04	21		21			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				73 367	5 327	2 036		597.48	
							42		3.12	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				71 485	3 938	1 984		444.52	
							42		3.12	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				37 390					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=108 - по стр. 6, 8, 10, 12; %=100 - по стр. 17)				3 899					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 17; %=55 - по стр. 6, 8, 10, 12)				2 311					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				77 695					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 882	1 389	52		152.96	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 15)				1 125					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 15)				1 000					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 007					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 024					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 311					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ				81 702					
	Расчетная стоимость	4.75			388 386					
	НДС	18			69 909					
					458 295					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил: